

   WinMaster - Planilha Orçamentária                                            30/12/2009 16:16:31   Pag.  1

   SUCAB (B)   Obra : 04682C-MÓDULO DE EDUCAÇÃO DA UESB - CAMPUS DE VITÓRIA DA CONQUISTA
   Loc: VITÓRIA DA CONQUISTA - BAHIA                                                   Lic.
   IDENTIFICAÇÃO  DESCRIÇÃO                                         UND      QTDE.        VALOR     PARCELA
   001            OBRAS CIVIS


   001-001        FUNDAÇÃO


   03-02-01-007 C ESCAVAÇÃO MECANIZADA, CAMPO ABERTO, EM            M3       212,71        4,38       931,67
                  TERRA, EXCETO ROCHA, ATÉ 4,00M DE PROFUN

                  DIDADE
   03-03-01-003 C REATERRO COMPACTADO DE VALAS, COM COMPAC          M3       166,67        1,34       223,34
                  TADOR VIBRATÓRIO DE PLACA

   06-01-01-002 U CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCU           M3        59,86        8,69       520,18
                  LANTE

   06-03-01-004 U TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA, EM          M3        59,86       20,33     1.216,95
                  CAMINHÃO BASCULANTE, DISTÂNCIA 10,00 KM
   07-02-01-055 C CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, SEM BETONEIRA            M3         5,35      278,48     1.489,87

   07-02-02-003 U CONCRETO ESTRUTURAL PRÉ-MISTURADO, FCK =          M3        74,15      289,79    21.487,93
                  15,00 MPA, SEM BOMBEAMENTO
   07-02-02-007 U CONCRETO ESTRUTURAL PRÉ-MISTURADO, FCK =          M3        46,04      373,75    17.207,45

                  30,00 MPA, SEM BOMBEAMENTO
   07-03-02-002 C LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO EM             M3       120,19       55,95     6.724,63

                  FUNDAÇÃO
   10-01-01-004 C FORMA C/ CHAPA COMPENSADA RESINADA 12,00          M2       570,55       69,64    39.733,10
                  MM, UTILIZAÇÃO 3 VEZES

   09-01-01-005 C ARMADURA CA-50 MÉDIA, DIÂMETRO DE 6,3 A           KG     1.949,00        7,18    13.993,82
                  10,0 MM (1/4'' A 3/8'')
   09-01-01-008 U ARMADURA CA-60 MÉDIA, DIÂMETRO DE 6,40            KG       460,80        8,14     3.750,91

                  A 9,50 MM
                  TOTAL DA ETAPA    ==>                                                           107.279,85


                  TOTAL DA SUB-OBRA ==>                                                           107.279,85


   003            URBANIZAÇÃO

   003-001        PISO


   21-05-07-001 C BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO SOBRE CO           M2     1.259,06       48,14    60.611,15
                  XIM DE AREIA

   14-02-03-001 C PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:4, ESPESSURA DE           M2       239,53       19,91     4.769,04
                  1,50 cm

   70-17-20-002 O MEIO-FIO PADRÃO DNER                              M         94,67       35,75     3.384,45
                  TOTAL DA ETAPA    ==>                                                            68.764,64


   003-002        TERRAPLENAGEM

   03-02-01-006 C ESCAVAÇÃO MECANIZADA, CAMPO ABERTO, EM            M3     2.579,61        3,78     9.750,93

                  TERRA, EXCETO ROCHA, ATÉ 2,00M DE PROFUN
                  DIDADE

                  TOTAL DA ETAPA    ==>                                                             9.750,93

   003-003        GRAMA

   WinMaster - Sistema de Orçamento de Obras






   WinMaster - Planilha Orçamentária                                            4/1/2010 16:16:31   Pag.  2

   SUCAB (B)   Obra : 04682C-MÓDULO DE EDUCAÇÃO DA UESB - CAMPUS DE VITÓRIA DA CONQUISTA
   Loc: VITÓRIA DA CONQUISTA - BAHIA                                                   Lic.
   IDENTIFICAÇÃO  DESCRIÇÃO                                         UND      QTDE.        VALOR     PARCELA


   21-01-02-003 U PLANTIO DE GRAMA TIPO BATATAIS EM MUDA            M2        58,72        7,64       448,62
                  INCLUSIVE ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL

                  TOTAL DA ETAPA    ==>                                                               448,62

                  TOTAL DA SUB-OBRA ==>                                                            78.964,19


   005            DRENAGEM


   005-001        ÁGUAS PLUVIAIS


   18-15-01-002 C TUBO DE PVC BRANCO, DIÂM. DE 50 MM (2'')          M          6,00       11,81        70,86
   18-15-01-004 C TUBO DE PVC BRANCO, DIÂM. DE 75 MM (3'')          M          6,00       17,54       105,24
   18-15-01-006 C TUBO DE PVC BRANCO, DIÂMETRO DE 100 MM            M          6,00       20,49       122,94

                  (4'')
   18-15-01-010 C TUBO DE PVC BRANCO, DIÂMETRO DE 150 MM            M         12,00       41,38       496,56
                  (6''), JUNTA COM ANÉIS

   90-13-09-170 E RALO HEMISFÉRICO DE PVC DIÂMETRO 50MM             UN         1,00        7,00         7,00
   90-13-11-848 E RALO HEMISFÉRICO DIÃMETRO 75MM                    UN         1,00       15,50        15,50

   18-31-06-001 C RALO HEMISFÉRICO METÁLICO, DIÂMETRO DE            UN         1,00       46,36        46,36
                  100 MM (4'')
   90-13-09-977 E RALO HEMISFÉRICO, DIÂMETRO 150MM                  UN         2,00       33,50        67,00

   90-13-11-850 O GALERIA TUBULAR DE PVC PARA DRENAGEM DE           M          3,00       61,13       183,39
                   ÁGUAS PLUVIAIS
   67-01-01-001 O GALERIA TUBULAR DE PVC DIÂMETRO 100MM             M          3,00       29,60        88,80

   67-01-01-002 O GALERIA TUBULAR DE PVC DIÂMETRO 150MM             M         54,00       53,03     2.863,62
   67-01-01-003 O GALERIA TUBULAR DE PVC DIÂMETRO 200MM             M         25,00       85,29     2.132,25
   03-01-01-001 C ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS, EM TERRA, ATÉ          M3        15,30       20,26       309,98

                  2,00 M DE PROFUNDIDADE
   03-03-01-002 C REATERRO APILOADO DE VALAS                        M3        12,00       25,08       300,96

   25-01-04-001 C ENVELOPE DE CONCRETO PARA PROTEÇÃO DE TU          M3         2,63      402,84     1.059,47
                  BOS DE PVC ENTERRADO
   90-13-11-852 E CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLO          UN         7,00      284,66     1.992,62

                   DIM 0,50X0,50X0,60CM
   90-13-11-853 E CAIXA DE PASSAGEM COM ALVENARIA DE BLOCO          UN         3,00      851,05     2.553,15
                   DIM 0,80X0,80X1,00M COM GRELHA DE CONCR

                  ETO E FUNDO DE CONCRETO
   90-13-11-854 E CAIXA COLETORA EM ALVENARIA DE BLOCO COM          UN         4,00      576,50     2.306,00

                   ENTRADA E SAÍDA, VALETA COM TAMPA DE CO
                  NCRETO E FUNDO DE CONCRETO, INCLUSIVE RE
                  VESTIMENTO, ESCAVAÇÃO E REATERRO

   90-13-11-855 E CALHA DE CONCRETO EM MEIA MANILHA, REJUN          M         15,00      363,50     5.452,50
                  TADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO
                   TRAÇO 1:4 DIÃMETRO 30CM, INCLUSIVE ESCA

                  VAÇÃO E BOTA FORA
   90-13-11-856 E VALETA EM CONCRETO SIMPLES BOCA 0,25M E           M         22,00      222,88     4.903,36

                  H= 0,13M, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO
   90-13-11-857 E CALHA EM ALVENARIA DE PEDRA REVESTIDA CO          M         27,50      464,53    12.774,58
                  M AEGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO

   WinMaster - Sistema de Orçamento de Obras






   WinMaster - Planilha Orçamentária                                            4/1/2010 16:16:31   Pag.  3

   SUCAB (B)   Obra : 04682C-MÓDULO DE EDUCAÇÃO DA UESB - CAMPUS DE VITÓRIA DA CONQUISTA
   Loc: VITÓRIA DA CONQUISTA - BAHIA                                                   Lic.
   IDENTIFICAÇÃO  DESCRIÇÃO                                         UND      QTDE.        VALOR     PARCELA
                  1:4, COM GRELHA METÁLICA  B=0,25M E H=0,

                  18M
   90-13-11-858 E CALHA EM ALVENARIA DE PEDRA COM REVESTIM          M         31,00      497,25    15.414,75

                  ENTO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO
                  TRAÇO 1:4, COM GRELHA METÁLICA B=0,30M E
                   H=0,15M

   90-13-11-859 E CALHA EM ALVENARIA DE PEDRA REVESTIDA CO          M         30,00      482,88    14.486,40
                  M ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO
                  1:4, COM GRELA METÁLICA B=0,25M E H=0,13

                  M
   90-13-11-860 E DESCIDA DE ÁGUA EM DEGRAUS L=0,60                 M          7,00      212,06     1.484,42

   90-13-11-861 E VALETA EM CONCRETO SIMPLES B=0,50M - 0,3          M         87,00      144,98    12.613,26
                  5M E=1,00M, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E BOTA F
                  ORA

                  TOTAL DA ETAPA    ==>                                                            81.850,97

                  TOTAL DA SUB-OBRA ==>                                                            81.850,97


   006            EDIFICAÇÃO


   006-001        LIMPEZA DO TERRENO


   90-13-08-013 E LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO COM RASPAG          M2     1.050,40        2,69     2.825,58
                  EM SUPERFICIAL, REMOÇÃO DE TERRA VEGETAL
                   ATÉ O,20M E BOTA FORA

                  TOTAL DA ETAPA    ==>                                                             2.825,58

   006-002        LOCAÇÃO DA OBRA


   02-02-01-001 C LOCAÇÃO DA OBRA                                   M2     1.050,40        5,39     5.661,66

   02-01-01-015 C TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA,            M2       273,00       68,20    18.618,60
                  ESPESSURA DE 6 MM
                  TOTAL DA ETAPA    ==>                                                            24.280,26


   006-003        PLACA DA OBRA


   70-02-01-001 U PLACA DE OBRA PADRÃO GOVERNO DO ESTADO            M2         6,00      106,25       637,50
                  DA BAHIA(SUCAB),DIMENSÕES H X 2H, INSTA-

                  LADA
   02-01-01-016 O ABRIGO PROVISÓRIO, COM 1 PAVIMENTO, PARA          M2        60,00      319,61    19.176,60
                  ALOJAMENTO E DEPÓSITO

   21-08-10-001 U PLACA DE INAUGURAÇÃO - ALUMÍNIO, 40X60CM          UN         1,00      697,86       697,86

   78-01-01-005 O ÁLVARA E HABITE-SE                                UN         1,00    4.430,13     4.430,13

                  TOTAL DA ETAPA    ==>                                                            24.942,09
   006-005        SUPER-ESTRUTURA - ESTRUTURA

   WinMaster - Sistema de Orçamento de Obras






   WinMaster - Planilha Orçamentária                                            4/1/2010 16:16:31   Pag.  4

   SUCAB (B)   Obra : 04682C-MÓDULO DE EDUCAÇÃO DA UESB - CAMPUS DE VITÓRIA DA CONQUISTA
   Loc: VITÓRIA DA CONQUISTA - BAHIA                                                   Lic.
   IDENTIFICAÇÃO  DESCRIÇÃO                                         UND      QTDE.        VALOR     PARCELA


   09-01-01-005 C ARMADURA CA-50 MÉDIA, DIÂMETRO DE 6,3 A           KG    11.086,30        7,18    79.599,63
                  10,0 MM (1/4'' A 3/8'')

   09-01-01-008 U ARMADURA CA-60 MÉDIA, DIÂMETRO DE 6,40            KG       523,00        8,14     4.257,22
                  A 9,50 MM
   90-13-09-986 E CONCRETO USINADO FCK 30MPA, COM LANÇAMEN          M3       121,54      526,38    63.976,23

                  TO E VIBRAÇÃO EM ESTRUTURA
   70-07-01-016 O FORMA C/ MADEIRIT PLASTIFICADO 10MM,UTI-          M2     1.285,90       64,51    82.953,41
                  LIZAÇÃO 5 VEZES

                  TOTAL DA ETAPA    ==>                                                           230.786,49


   006-006        ALVENARIA E FECHAMENTO

   11-01-02-010 C ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS, 19X19X39           M2       725,30       40,85    29.628,51

                  CM, ARG. MISTA  CAL HID.,TRAÇO 1:0,2:5,4
                  E= 19,00 CM
   70-11-03-010 O VERGA E CONTRA-VERGA DE CONCRETO ARMADO           M3       185,96      823,05   153.054,38

                  TOTAL DA ETAPA    ==>                                                           182.682,89


   006-007        REVESTIMENTO DE PAREDES - TETOS E FORROS

   13-01-01-003 C CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA          M2     1.818,18        3,29     5.981,81

                  SEM PENEIRAR, TRAÇO 1:3
   07-01-03-006 C ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEI            M3       122,89      293,84    36.110,00
                  RAR, TRAÇO 1:4

   90-13-10-597 E CERÂMICA TIPO TIJOLO APARENTE 240X54X9MM          M2       773,55       29,50    22.819,73
                  COM ARGAMASSA COLANTE REJUNTADA
   14-02-01-017 U CERÂMICA ESMALTADA PEI V, 30 X 30 CM,             M2        45,72       40,18     1.837,03

                  COM CIMENTO COLANTE
   13-01-05-003 U MASSA ÚNICA EM TETOS                              M2       614,15       19,90    12.221,59

   13-01-01-001 C CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA          M2       614,15        6,00     3.684,90
                  TRAÇO 1:3
   13-03-04-002 U FORRO PVC 200 X 6000 MM EM PAINÉIS LINEA          M2        18,26       47,65       870,09

                  RES, ESTRUTURA DE MADEIRA
   90-13-10-329 E MASSA ÚNICA EM PAREDES INTERNAS E EXTERN          M2       998,90       19,50    19.478,55
                  AS

                  TOTAL DA ETAPA    ==>                                                           103.003,70


   006-008        REVESTIMENTO - PISOS E OUTRAS PAVIMENTAÇÕES

   14-01-02-002 C REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVESTIMENTO           M2        18,26       11,65       212,73

                  CERÂMICOS
   14-02-01-017 U CERÂMICA ESMALTADA PEI V, 30 X 30 CM,             M2        18,26       40,18       733,69
                  COM CIMENTO COLANTE

   21-05-05-002 C LASTRO DE CONCRETO(CONTRA-PISO) NÃO ES-           M2       777,80       36,66    28.514,15
                  TRUTURAL IMPERMEABILIZADO(ESPESSURA:8CM)

   90-13-10-598 E RAMPA DE CONCRETO L=1,20M REVESTIDA COM           M2        24,08      158,75     3.822,70
                  PISO ALTA RESISTÊNCI, JUNTA DE DILATAÇÃO
                   PVC BRANCA 1,20X1,20

   WinMaster - Sistema de Orçamento de Obras






   WinMaster - Planilha Orçamentária                                            4/1/2010 16:16:31   Pag.  5

   SUCAB (B)   Obra : 04682C-MÓDULO DE EDUCAÇÃO DA UESB - CAMPUS DE VITÓRIA DA CONQUISTA
   Loc: VITÓRIA DA CONQUISTA - BAHIA                                                   Lic.
   IDENTIFICAÇÃO  DESCRIÇÃO                                         UND      QTDE.        VALOR     PARCELA
   14-02-03-003 C PISO INDUSTRIAL MONOLÍTICO DE ALTA RESIS          M2       614,15       18,10    11.116,12

                  TÊNCIA, ESPESSURA DE 8,00 MM, FUNDIDO SO
                  BRE BASE NIVELADA,ACABAMENTO DESEMPENADO

   21-05-05-010 U CONCRETO DESEMPOLADO, C/ JUNTA SECA, ES           M2       185,57       57,21    10.616,46
                  PESSURA DE 0,08 M
   14-01-02-010 C REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA PISO CERÂMICO          M2       614,15       14,41     8.849,90

                  DE ALTA RESISTÊNCIA, TRAÇO 1:3
   15-09-02-002 C POLIMENTO EM PISO DE ALTA RESISTÊNCIA OU          M2       614,15        4,18     2.567,15
                  MÁRMORE

   14-01-04-001 O JUNTA PLÁSTICA P/PISO INDUSTRIAL DE ALTA          M        921,23        6,33     5.831,39
                  RESISTÊNCIA MECÂNICA, DIMENSÕES 27X3 MM

   90-13-10-599 E FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE RODAPIA 1          M          2,44       10,75        26,23
                  0CM
   14-04-03-003 C RODAPÉ INDUSTRIAL MONOLÍTICO, ALTURA DE           M        239,34        6,14     1.469,55

                  7,00 CM, ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉ
                  DIA, NO TRAÇO 1:3
   14-03-06-001 U TESTEIRA DE ALUMÍNIO PARA DEGRAUS                 M          2,44       14,89        36,33

   70-14-01-007 O SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA,PRATI          M          4,20       31,53       132,43
                  NHA,CORUMBÁ, LARGURA 0,15M

                  TOTAL DA ETAPA    ==>                                                            73.928,83

   006-009        ESQUADRIAS - PORTAS - JANELAS E DIVISÓRIAS


   78-01-01-001 O CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE BLOCO           UN         1,00        1,25         1,25
                  DIM 0,80X0,80X1,00M COM GRELHA DE CON-

                  CRETO E FUNDO DE CONCRETO
   78-01-01-002 O PORTA TIPO VENEZIANA EM ALUMÍNIO NATURAL          M2         3,36      523,88     1.760,24
                  COM VIDRO COMUM 4MM - DUAS FOLHAS DIM

                  1,60X2,10M COMPLETA INCLUSIVE FERRAGENS
   90-13-10-465 E PORTA PARA DIVIOSÓRIA EM MDF 20MM, UMA F          UN         2,00      526,78     1.053,56

                  OLHA, ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMINICO
                  0,60X1,80M
   90-13-10-601 E PORTA PARA DIVISÓRIA EM PAINEL CELULAR D          UN        48,00    1.092,00    52.416,00

                  IM 0,80X2,10M
   78-01-01-003 O JANELA TIPO BASCULANTE DE ALUMÍNIO NATU           M2       103,73      424,91    44.075,91
                  RAL INCLUSIVE VIDRO DE 4MM

   90-13-10-603 E FORNECIMENTO E ASSEWNTAMENTO DE GUARDA-C          M         24,47       42,24     1.033,61
                  ORPO H=1,00M COM TUBOS DE FERRO GALVANIZ

                  ADO DIÂMETRO 2´´
   90-13-08-035 E DIVISÓRIA DIVILUX                                 M2       804,05       82,46    66.301,96
   70-12-02-057 O PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA                         M2         3,24      245,45       795,26

   90-13-10-898 E PORTA PARA DIVISÓRIA EM MDF 20MM, UMA FO          UN         2,00      815,45     1.630,90
                  LHA, ACABAMENTO  EM LAMINADO MELAMINICO
                  0,90 X 2,10

                  TOTAL DA ETAPA    ==>                                                           169.068,69


   006-010        PINTURA - EMASSAMENTO E LIXAMENTO

   15-02-01-001 C EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS, C/ DUAS          M2       614,15        5,43     3.334,83

   WinMaster - Sistema de Orçamento de Obras






   WinMaster - Planilha Orçamentária                                            4/1/2010 16:16:31   Pag.  6

   SUCAB (B)   Obra : 04682C-MÓDULO DE EDUCAÇÃO DA UESB - CAMPUS DE VITÓRIA DA CONQUISTA
   Loc: VITÓRIA DA CONQUISTA - BAHIA                                                   Lic.
   IDENTIFICAÇÃO  DESCRIÇÃO                                         UND      QTDE.        VALOR     PARCELA
                  DEMÃOS DE MASSA CORRIDA À BASE DE PVA

   15-02-02-003 C PINTURA LÁTEX EM PAREDES INTERNAS, DUAS           M2       614,15        8,98     5.515,07
                  DEMÃOS, SEM MASSA CORRIDA

   90-13-01-893 E TINTA ACRÍLICA FOSCA EM CAIXA DE AR COND          UN        48,00       20,60       988,80
                  ICIONADO
   15-06-01-002 C PINTURA A ÓLEO OU ESMALTE EM ESQUADRIAS           M2        14,68       19,05       279,65

                  DE FERRO, COM  DUAS DEMÃOS
   15-03-01-001 C EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS, C/ DUAS          M2       998,90        7,28     7.271,99
                  DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA PARA PINTURA

   15-03-02-021 U PINTURA DE PAREDES EXTERNAS COM TINTA LÁ          M2       998,90       10,28    10.268,69
                  TEX ACRILÍCA EM 2 DEMÃOS SEM MASSA

                  TOTAL DA ETAPA    ==>                                                            27.659,03

   006-011        TELHADO - ESTRUTURA DE MADEIRA


   16-01-03-005 U ESTRUTURA DE MADEIRA, VÃO 10,00 M, TELHA          M2       709,94       57,11    40.544,67
                  DE FIBROCIMENTO ONDULADA

   16-02-02-012 U TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, 8 MM IN           M2       709,97       42,34    30.060,13
                  CLINAÇÃO 27%

   90-13-09-996 E COBERTURA EM POLICARBONATO                        M2         2,73      485,31     1.324,90
   18-29-02-001 U RUFO DE CONCRETO ARMADO                           M        116,30       63,44     7.378,07
   16-03-02-002 C CUMEEEIRA UNIVERSAL DE FIBROCIMENTO PARA          M          7,70       36,21       278,82

                  TELHA ONDULADA
   90-13-09-608 O CALHA DE CONCRETO PARA TELHADO 0,25 X 0,          M         97,20       22,48     2.185,06
                  50M

   90-13-10-887 E CHAPIM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO 25X4CM             M        167,08       15,00     2.506,20
                  TOTAL DA ETAPA    ==>                                                            84.277,85


   006-012        IMPERMEABILIZAÇÃO


   20-01-03-009 C IMPERMEABILIZAÇÃO DE COBERTURAS PLANAS            M2       177,20       29,08     5.152,98
                  COM MANTA ASFÁLTICA
   16-04-01-901 O TRATAMENTO EM MADEIRAMENTO PARA COBERTU           M2       709,94        5,63     3.996,96

                  RA EM TELHA DE FIBROCIMENTO
   70-20-01-007 O IMPERMEABILIZANTE PARA CALHAS C/ ADITIVO          M2        97,20       31,40     3.052,08
                  TOTAL DA ETAPA    ==>                                                            12.202,02


   006-013        DIVERSOS


   70-19-02-060 O CAIXA P/ AR-CONDICIONADO EM FIBRA DE VI-          UN        48,00      162,74     7.811,52
                  DRO UNIVERSAL ( PARA QUALQUER APARELHO

                  DE 7500 A 21000 BTU´S)
   90-13-11-001 E RESERVATÓRIO EM FIBRA COM CAPACIDADE DE           UN         1,00    3.025,00     3.025,00
                  6.000 LITROS DE ÁGUA

                  TOTAL DA ETAPA    ==>                                                            10.836,52


                  TOTAL DA SUB-OBRA ==>                                                           967.287,25

   007            INTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - ÁGUA FRIA

   WinMaster - Sistema de Orçamento de Obras






   WinMaster - Planilha Orçamentária                                            4/1/2010 16:16:32   Pag.  7

   SUCAB (B)   Obra : 04682C-MÓDULO DE EDUCAÇÃO DA UESB - CAMPUS DE VITÓRIA DA CONQUISTA
   Loc: VITÓRIA DA CONQUISTA - BAHIA                                                   Lic.
   IDENTIFICAÇÃO  DESCRIÇÃO                                         UND      QTDE.        VALOR     PARCELA


   007-001        TUBOS E CONEXÕES


   18-04-01-001 C TUBO DE PVC SOLDÁVEL MARROM, DIÂMETRO DE          M         30,00        3,43       102,90
                  20 MM (1/2'')
   18-04-01-002 C TUBO DE PVC SOLDÁVEL MARROM, DIÂMETRO DE          M         12,00        4,65        55,80

                  25 MM (3/4'')
   18-04-01-003 C TUBO DE PVC SOLDÁVEL MARROM, DIÂMETRO DE          M        276,00        8,23     2.271,48
                  32 MM (1'')

   18-04-01-004 C TUBO DE PVC SOLDÁVEL MARROM, DIÂMETRO DE          M         12,00       12,35       148,20
                  40 MM (1 1/4'')

                  TOTAL DA ETAPA    ==>                                                             2.578,38

   007-002        ADAPTADOR


   18-05-01-011 U ADAPTADOR DE PVC SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA          UN         1,00        2,85         2,85
                  E ROSCA P/ REGISTRO,DIÂMETRO DE 20 MM X

                  1/2''
   18-05-01-012 U ADAPTADOR DE PVC SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA          UN         4,00        3,11        12,44

                  E ROSCA P/ REGISTRO,DIÂMETRO DE 25 MM X
                  3/4''
   18-05-01-014 U ADAPTADOR DE PVC SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA          UN         4,00        6,59        26,36

                  E ROSCA P/ REGISTRO, DIÂMETRO DE 40 MM X
                  1 1/4''
   18-05-01-013 U ADAPTADOR DE PVC SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA          UN         2,00        3,94         7,88

                  E ROSCA P/ REGISTRO, DIÂMETRO DE 32 MM
                  X 1''
                  TOTAL DA ETAPA    ==>                                                                49,53


   007-003        TÊ


   18-05-10-001 C TÊ DE PVC SOLDÁVEL MARROM, DIÂMETRO DE            UN         2,00        4,13         8,26
                  20 MM  (1/2'')

   18-05-10-002 C TÊ DE PVC SOLDÁVEL MARROM, DIÂMETRO DE            UN         1,00        4,36         4,36
                  25 MM  (3/4'')
   18-05-10-003 C TÊ DE PVC SOLDÁVEL MARROM, DIÂMETRO DE            UN         2,00        6,10        12,20

                  32 MM  (1'')
   18-05-10-004 C TÊ DE PVC SOLDÁVEL MARROM, DIÂMETRO DE            UN         1,00       11,73        11,73

                  40 MM  (1 1/4'')
   18-05-10-010 C TÊ DE PVC SOLDÁVEL MARROM, DIÂMETRO DE            UN         7,00        6,19        43,33
                  25 X 20 MM (3/4'' X 1/2'')

   18-05-10-012 C TÊ DE PVC SOLDÁVEL MARROM, DIÂMETRO DE            UN         2,00       12,69        25,38
                  40 X 32 MM (1 1/4'' X 1'')
   18-05-10-011 C TÊ DE PVC SOLDÁVEL MARROM, DIÂMETRO DE            UN         1,00        8,85         8,85

                  32 X 25 MM (1'' X 3/4'')
                  TOTAL DA ETAPA    ==>                                                               114,11


   007-004        BUCHA DE REDUÇÃO


   WinMaster - Sistema de Orçamento de Obras






   WinMaster - Planilha Orçamentária                                            4/1/2010 16:16:32   Pag.  8

   SUCAB (B)   Obra : 04682C-MÓDULO DE EDUCAÇÃO DA UESB - CAMPUS DE VITÓRIA DA CONQUISTA
   Loc: VITÓRIA DA CONQUISTA - BAHIA                                                   Lic.
   IDENTIFICAÇÃO  DESCRIÇÃO                                         UND      QTDE.        VALOR     PARCELA
   70-18-05-042 O BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC SOLDÁVEL CURTA            UN         3,00        2,14         6,42

                  DIÂMETRO DE 3/4´´ X 1/2´´   (25 X 20 MM)
   70-18-05-012 O BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC SOLDÁVEL CURTA            UN         4,00        2,58        10,32

                  DIÂMETRO DE  1'' X 3/4'' (32 X 25 MM)
   70-18-05-013 O BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC SOLDÁVEL LONGA            UN         1,00        5,91         5,91
                  DIÂMETRO DE  1 1/4'' X 3/4''(40 X 25 MM)

   70-18-05-011 O BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC SOLDÁVEL CURTA            UN         1,00        4,46         4,46
                  DIÂMETRO DE 1 1/4'' X 1'' (40 X 32 MM)
                  TOTAL DA ETAPA    ==>                                                                27,11


   007-005        JOELHO


   18-05-06-013 U JOELHO 90º SOLDÁVEL, DIÂMETRO DE 20 MM            UN        14,00        3,69        51,66
   18-05-06-014 U JOELHO 90º SOLDÁVEL, DIÂMETRO DE 25 MM            UN         8,00        4,10        32,80

   18-05-06-015 U JOELHO 90º SOLDÁVEL, DIÂMETRO DE 32 MM            UN        14,00        5,53        77,42
   18-05-06-016 U JOELHO 90º SOLDÁVEL, DIÂMETRO DE 40 MM            UN        11,00       10,26       112,86
   18-06-01-001 C JOELHO 90º DE PVC SOLDÁVEL/ROSCA, DIÂME           UN        12,00        4,41        52,92

                  TRO DE 20 MM  X  1/2''
   18-05-06-006 U JOELHO 45º SOLDÁVEL, DIÂMETRO DE 32 MM            UN         2,00        6,86        13,72

                  TOTAL DA ETAPA    ==>                                                               341,38

   007-006        LUVA


   18-05-09-001 C LUVA DE PVC SOLDÁVEL AZUL, DIÂMETRO DE            UN         1,00        5,03         5,03
                  20 MM X 1/2''

                  TOTAL DA ETAPA    ==>                                                                 5,03

   007-007        UNIÃO


   18-05-12-004 C UNIÃO DE PVC SOLDÁVEL MARROM, DIÂMETRO            UN         2,00       22,91        45,82

                  DE 40 MM (1 1/4'')
                  TOTAL DA ETAPA    ==>                                                                45,82


   007-009        REGISTRO DE PRESSÃO

   18-35-03-001 C REGISTRO DE PRESSÃO COM CANOPLA CROMADA,          UN         1,00       82,34        82,34

                  DIÂMETRO DE  15 MM (1/2'')
                  TOTAL DA ETAPA    ==>                                                                82,34


   007-010        REGISTRO DE GAVETA BRUTO


   18-35-02-002 C REGISTRO DE GAVETA BRUTO, DIÂMETRO DE 20          UN         2,00       45,30        90,60
                  MM (3/4'')
   18-35-02-004 C REGISTRO DE GAVETA BRUTO, DIÂMETRO DE 32          UN         2,00       83,46       166,92

                  MM (1 1/4'')
   18-35-02-003 C REGISTRO DE GAVETA BRUTO, DIÂMETRO DE 25          UN         2,00       61,15       122,30

                  MM (1'')
                  TOTAL DA ETAPA    ==>                                                               379,82


   WinMaster - Sistema de Orçamento de Obras






   WinMaster - Planilha Orçamentária                                            4/1/2010 16:16:32   Pag.  9

   SUCAB (B)   Obra : 04682C-MÓDULO DE EDUCAÇÃO DA UESB - CAMPUS DE VITÓRIA DA CONQUISTA
   Loc: VITÓRIA DA CONQUISTA - BAHIA                                                   Lic.
   IDENTIFICAÇÃO  DESCRIÇÃO                                         UND      QTDE.        VALOR     PARCELA
                  TOTAL DA SUB-OBRA ==>                                                             3.623,52


   008            LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS


   008-001        INSTALAÇÕES DE LOUÇAS ACESSÓRIOS E CONEXÕES


   18-32-04-001 C LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/ COLUNA, APA          UN         2,00      614,68     1.229,36
                  RELHO MISTURADOR E ACESSÓRIOS
   18-33-06-001 C DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO PARA SANITÁ          UN         4,00      221,18       884,72

                  RIOS
   90-13-08-050 E BARRA RETA EM AÇO INOXIDÁVEL PARA SANITÁ          CJ         2,00      218,75       437,50

                  RIO DE DEFICIENTE, LARGURA 0,90M DA TUBO
                  NOX OU SIMILAR
   18-33-16-001 C TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/USO GERAL           UN         2,00       93,10       186,20

   18-32-04-005 C BACIA DE LOUÇA BRANCA COM CAIXA ACOPLADA          UN         2,00      374,04       748,08
                  E ACESSÓRIOS
   18-36-03-001 U BEBEDOURO DE AÇO INOX TIPO CALHA COM VÁL          M          2,00      414,04       828,08

                  VULA E SIFÃO METÁLICO
   70-18-03-029 O PORTA-PAPEL HIGIÊNICO P/ ROLOS ATÉ 500M           UN         4,00       48,84       195,36

                  EM POLICARBONATO
   90-13-09-429 E PIA SIMPLES DE INOX,COM UMA CUBA NAS DIM          UN         1,00      692,65       692,65
                  ENSÕES 1,60 X 0,60M, COM TORNEIRA E ACES

                  SÓRIOS
   70-18-03-024 O BANCADA DE AÇO INOX COM UMA CUBA SIMPLES          UN         1,00    1.201,38     1.201,38
                  DIMENSÕES DE 1,60 X 0,58 M

   18-32-04-003 C BACIA SIFONADA DE LOUÇA BRANCA, COM ACES          UN         2,00      258,79       517,58
                  SÓRIOS
   70-18-04-008 O VÁLVULA DE  DESCARGA HIDRA PARA BACIA SA          UN         2,00      226,73       453,46

                  NITÁRIA DE 40MM ( 1 1/2´´)
   18-33-09-004 C PORTA TOALHA DE LOUÇA BRANCA                      UN         4,00       52,50       210,00

   90-13-10-606 E BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA COM U          UN         2,00      650,00     1.300,00
                  MA CUBA, CONEXÕES DE LIGAÇÃO E ACESSÓRIO
                  S, DIM 1,22X0,50M

   70-18-03-013 O SABONETEIRA COM DOSADOR EM PLÁSTICO ABS,          UN         4,00       73,51       294,04
                  COM VISOR E CHAVE NA PARTE SUPERIOR PARA
                  REFIL

                  TOTAL DA ETAPA    ==>                                                             9.178,41


                  TOTAL DA SUB-OBRA ==>                                                             9.178,41

   009            INTALAÇÕES SANITÁRIAS DE ESGOTO


   009-001        TUBOS E CONEXÕES


   18-15-01-001 C TUBO DE PVC BRANCO, DIÂMETRO DE 40 MM             M          6,00        7,93        47,58
                  (1 1/2'')

   18-15-01-002 C TUBO DE PVC BRANCO, DIÂM. DE 50 MM (2'')          M         14,00       11,81       165,34
   18-15-01-004 C TUBO DE PVC BRANCO, DIÂM. DE 75 MM (3'')          M         15,00       17,54       263,10
   18-15-01-006 C TUBO DE PVC BRANCO, DIÂMETRO DE 100 MM            M         30,00       20,49       614,70

   WinMaster - Sistema de Orçamento de Obras






   WinMaster - Planilha Orçamentária                                            4/1/2010 16:16:32   Pag.  10

   SUCAB (B)   Obra : 04682C-MÓDULO DE EDUCAÇÃO DA UESB - CAMPUS DE VITÓRIA DA CONQUISTA
   Loc: VITÓRIA DA CONQUISTA - BAHIA                                                   Lic.
   IDENTIFICAÇÃO  DESCRIÇÃO                                         UND      QTDE.        VALOR     PARCELA
                  (4'')

   90-13-08-233 E JOELHO DE PVC BRANCO 45º PARA ESGOTO COM          UN         2,00        2,18         4,36
                   BOLSA LISA DIÂMETRO 40MM

   18-16-03-018 U JOELHO 45º DE PVC, ESGOTO, DIÂMETRO DE            UN         2,00        7,95        15,90
                  50 MM
   18-16-03-020 U JOELHO 45º DE PVC, ESGOTO, DIÂMETRO DE            UN         2,00       13,66        27,32

                  75 MM
   18-16-03-022 U JOELHO 45º DE PVC, ESGOTO,DIAM.DE 100 MM          UN         4,00       16,85        67,40
   90-13-08-235 E JOELHO DE PVC BRANCO 90º PARA ESGOTO COM          UN         4,00        2,06         8,24

                   BOLSA LISA DIÂMETRO 40MM
   90-13-08-236 E JOELHO DE PVC BRANCO 90º PARA ESGOTO COM          UN         3,00        3,58        10,74

                   BOLSA PARA ANEL DIÂMETRO 40X38MM
   18-16-03-002 C JOELHO DE PVC BRANCO, DIÂMETRO DE 50 MM           UN         2,00        7,46        14,92
                  (2'')

   18-16-03-004 C JOELHO DE PVC BRANCO, DIÂMETRO DE 75 MM           UN         5,00       12,96        64,80
                  (3'')
   18-16-03-006 C JOELHO DE PVC BRANCO, DIÂMETRO DE 100 MM          UN         4,00       12,24        48,96

                  (4'')
   90-13-10-017 E ADAPTADOR DE PVC PARA SAÍDA DIVERSAS SÉR          UN         4,00       49,88       199,52

                  IE (R) DIÂMETRO 100MM
   18-16-08-002 C TÊ DE PVC BRANCO, PARA ESGOTO, DIÂMETRO           UN         2,00       11,86        23,72
                  DE 50 MM (2'')

   18-16-08-011 C TÊ DE PVC BRANCO, COM REDUÇÃO, DIÂMETRO           UN         2,00       19,21        38,42
                  DE 75 X 50 MM (3'' X 2'')
   18-16-08-016 C TÊ DE PVC BRANCO,DIÂMETRO DE 100 X 75 MM          UN         2,00       48,48        96,96

                  (4'' X 3''), JUNTA COM ANÉIS
   18-16-07-001 C BUCHA DE REDUÇÃO LONGA DE PVC, PARA ESGO          UN         1,00        5,53         5,53
                  TO, DIÂMETRO DE 50 x 40 mm

   18-16-04-003 C JUNÇÃO SIMPLES DE PVC BRANCO,C/ INSPEÇÃO          UN         2,00       57,88       115,76
                  DIÂMETRO DE 100 X 100 MM (4'')

   18-16-05-002 C LUVA SIMPLES DE PVC BRANCO, DIÂMETRO DE           UN         5,00        5,90        29,50
                  50 MM (2'')
   18-16-05-004 C LUVA SIMPLES DE PVC BRANCO, DIÂMETRO DE           UN         6,00       10,08        60,48

                  75 MM (3'')
   18-16-05-006 C LUVA SIMPLES DE PVC BRANCO, DIÂMETRO DE           UN        12,00       13,24       158,88
                  100 MM (4'')

   90-13-01-821 E GRELHA REDONDA CROMADA DIÂMETRO 100MM             UN         4,00       34,38       137,52
   18-31-02-001 C CAIXA SIFONADA DE PVC,DIMENSÕES DE 100 X          UN         2,00       31,33        62,66

                  150 X 50 MM
   18-31-08-004 U RALO SIFONADO DE PVC RÍGIDO,CILÍNDRICO,           UN         2,00       26,63        53,26
                  C/ TAMPA CROMADA,DIMENSÕES DE 100X40 MM

                  TOTAL DA ETAPA    ==>                                                             2.335,57

                  TOTAL DA SUB-OBRA ==>                                                             2.335,57


   010            DRENAGEM


   010-001        DRENAGEM VIAS COBERTURA


   WinMaster - Sistema de Orçamento de Obras






   WinMaster - Planilha Orçamentária                                            4/1/2010 16:16:32   Pag.  11

   SUCAB (B)   Obra : 04682C-MÓDULO DE EDUCAÇÃO DA UESB - CAMPUS DE VITÓRIA DA CONQUISTA
   Loc: VITÓRIA DA CONQUISTA - BAHIA                                                   Lic.
   IDENTIFICAÇÃO  DESCRIÇÃO                                         UND      QTDE.        VALOR     PARCELA
   18-15-01-003 C TUBO DE PVC BRANCO, DIÂM. DE 50 MM (2'')          M          3,00       12,53        37,59

                  JUNTA COM ANÉIS
   18-15-01-005 C TUBO DE PVC BRANCO, DIÂM. DE 75 MM (3'')          M         54,00       17,96       969,84

                  JUNTA COM ANÉIS
   18-15-01-007 C TUBO DE PVC BRANCO, DIÂMETRO DE 100 MM            M         24,00       20,58       493,92
                  (4''), JUNTA COM ANÉIS

   18-15-01-010 C TUBO DE PVC BRANCO, DIÂMETRO DE 150 MM            M         78,00       41,38     3.227,64
                  (6''), JUNTA COM ANÉIS
                  TOTAL DA ETAPA    ==>                                                             4.728,99


                  TOTAL DA SUB-OBRA ==>                                                             4.728,99


   012            INSTALAÇÕES ELÉTRICAS


   012-001        ELETRODUTOS E CONEXÕES

   17-10-01-002 C ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL, DIÂMETRO DE           M          3,00        5,14        15,42

                  25 MM (3/4'')
   17-10-01-009 C ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL, DIÂMETRO DE           M         66,00       53,39     3.523,74

                  110 MM (4'')
   90-13-10-472 E ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO, DIÂMETR          M      1.200,00       38,31    45.972,00
                  O 3/4´´

   17-11-01-009 C CURVA P/ ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL, DIÂ          UN         1,00       54,49        54,49
                  METRO DE 110 MM (4'')
   17-11-02-002 C LUVA P/ ELETRODUTOS DE PVC ROSCÁVEL, DIÂ          UN         1,00        1,71         1,71

                  METRO DE 25 MM (3/4'')
   17-11-02-009 C LUVA P/ ELETRODUTOS DE PVC ROSCÁVEL, DIÂ          UN        22,00       41,71       917,62
                  METRO DE 110 MM (4'')

   90-01-01-001 E BUCHA E ARRUELA DE PVC PARA ELETRODUTO D          UN         2,00        0,73         1,46
                  E PVC ROSCÁVEL DIÂMETRO 3/4´´

   90-01-01-006 E BUCHA E ARRUELA DE PVC PARA ELETRODUTO R          UN         2,00        7,25        14,50
                  OSCÀVEL DIÃMETRO 4
   90-13-10-480 E LUVA DE FERRO GALVANIZADO, DIÂMETRO 3/4´          UN       400,00        5,13     2.052,00

                  ´
   17-09-01-002 C BUCHA E ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO, DI          UN         1,00        0,85         0,85
                  ÂMETRO DE 20 MM (3/4'')

   90-13-08-925 E ELETROCALHA PERFILADA COM TAMPA DIMENSÕE          M        106,00       73,56     7.797,36
                  S DE 200X100X3000MM, COM ACESSÓRIOS DE F

                  IXAÇÃO E SAÍDAS HORIZONTAIS
                  TOTAL DA ETAPA    ==>                                                            60.351,15


   012-002        CAIXA DE PASSAGEM E CONDULETES

   17-16-03-002 U CAIXA PVC RÍGIDO, RETANGULAR, DIMENSÕES           UN         2,00        5,41        10,82

                  DE 4 X 2''
   17-16-03-001 C CAIXA DE PVC RÍGIDO, DIMENSÕES 3'' X 3''          UN        12,00        6,73        80,76

   90-13-09-541 E CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA METÁLICA GALV          UN         1,00       78,41        78,41
                  ANIZADA DE EMBUTIR 40 X 40 X 13CM REF. T
                  LBE 3 FP FAB. CEMAR OU SIMILAR

   WinMaster - Sistema de Orçamento de Obras






   WinMaster - Planilha Orçamentária                                            4/1/2010 16:16:32   Pag.  12

   SUCAB (B)   Obra : 04682C-MÓDULO DE EDUCAÇÃO DA UESB - CAMPUS DE VITÓRIA DA CONQUISTA
   Loc: VITÓRIA DA CONQUISTA - BAHIA                                                   Lic.
   IDENTIFICAÇÃO  DESCRIÇÃO                                         UND      QTDE.        VALOR     PARCELA
   70-17-06-173 O CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE 1/2 TI          UN         6,00       86,99       521,94

                  JOLO, DIMENSÕES DE (0,40 X 0,40 X 0,40)M
                  SOBRE LASTRO DE BRITA

   70-17-06-021 O CONDULETE DE ALUMÍNIO ´´E´´, D= 3/4´´             UN       219,00       13,74     3.009,06
   70-17-06-024 O CONDULETE DE ALUMÍNIO ´´C´´, D= 3/4´´             UN        18,00       14,05       252,90
   70-17-06-018 O CONDULETE DE ALUMÍNIO ´´T´´, D= 3/4´´             UN       126,00       14,90     1.877,40

   70-17-06-187 O CONDULETE DE ALUMÍNIO ´´L´´, D= 3/4´´             UN       363,00       15,29     5.550,27
   70-17-06-036 O CONDULETE DE ALUMÍNIO ´´X´´, D= 3/4´´             UN        76,00       21,10     1.603,60
                  TOTAL DA ETAPA    ==>                                                            12.985,16


   012-003        CABOS E ACESSÓRIOS


   75-17-12-001 U CABO AFUMEX 750V,SEÇÃO DE 2,5MM2                  M     12.493,00        3,86    48.222,98
   75-17-12-002 U CABO AFUMEX 750V,SEÇÃO DE 4,0MM2                  M         62,00        4,99       309,38

   17-12-01-025 C CABO ISOLADO DE PVC 750 V/70º C, SEÇÃO            M         66,00       29,71     1.960,86
                  DE 50,00 MM²
   70-17-02-082 O CABO EPROTENAX ISOLADO EM PVC 1KV#120MM2          M        264,00       73,08    19.293,12

                  TOTAL DA ETAPA    ==>                                                            69.786,34


   012-004        TERMINAIS

   90-13-08-001 E TERMINAL DE COMPRESSÃO EM COBRE ESMALTAD          UN       228,00        1,01       230,28

                  O PARA CABO DE #2,5MM2
   90-13-08-002 E TERMINAL DE COMPRESSÃO EM COBRE ESMALTAD          UN         4,00        1,15         4,60
                  A PARA CABO DE #4,00M2

   70-17-02-055 O TERMINAL DE PRESSÃO 50,00MM2                      UN         1,00        8,11         8,11
   70-17-02-057 O TERMINAL DE PRESSÃO 120,00MM2                     UN         4,00       11,89        47,56
                  TOTAL DA ETAPA    ==>                                                               290,55


   012-005        LUMINÁRIAS E ARANDELAS


   90-13-10-048 E LUMINÁRIA DE EMBUTIR (REF. FAN 01-E), CO          UN        20,00      312,03     6.240,60
                  M DUAS LÂMPADAS DE 14W - 4000K, COM REAT

                  OR AFP 2X14W 127V-60HZ
   90-13-10-049 E LUMINÁRIA DE EMBUTIR (REF. FAN 01-E) COM          UN       103,00      355,69    36.636,07
                   DUAS LÂMPADAS DE 28W - 4000K, COM REATO

                  R AFP 2X28W 127V - 60HZ
   90-13-10-052 E LUMINÁRIA DE SOBREPOR (REF. FAN 01 - S)           UN         4,00      380,23     1.520,92

                  COM DUAS LÂMPADAS DE 14W - 4000K, COM RE
                  ATOR AFP 2X14W 127V - 60HZ
   90-13-08-354 E ARANDELA DE IP44 COM LÂMPADA FLUORESCENT          UN        12,00      138,98     1.667,76

                  E COMPACTA DE 23-127V
                  TOTAL DA ETAPA    ==>                                                            46.065,35


   012-006        INTERRUPTORES E TOMADAS


   17-18-01-001 C INTERRUPTOR, UMA TECLA SIMPLES 10 A,250V          UN         5,00        9,00        45,00
   17-18-01-006 C CONJUNTO DE INTERRUPTOR, DUAS TECLAS SIM          UN        54,00       15,94       860,76
                  PLES 10 A, 250 V

   WinMaster - Sistema de Orçamento de Obras






   WinMaster - Planilha Orçamentária                                            4/1/2010 16:16:32   Pag.  13

   SUCAB (B)   Obra : 04682C-MÓDULO DE EDUCAÇÃO DA UESB - CAMPUS DE VITÓRIA DA CONQUISTA
   Loc: VITÓRIA DA CONQUISTA - BAHIA                                                   Lic.
   IDENTIFICAÇÃO  DESCRIÇÃO                                         UND      QTDE.        VALOR     PARCELA
   17-18-02-001 C TOMADA DOIS PÓLOS MAIS TERRA 15 A, 125 V          UN       219,00       17,79     3.896,01

                  OU 20 A, 250 V
   90-13-09-241 E TOMADA 3P 20A-259V                                UN        48,00       21,95     1.053,60

                  TOTAL DA ETAPA    ==>                                                             5.855,37

   012-007        QUADRO D CARGAS


   90-13-10-895 E QD-GAB (QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTI          UN         1,00    7.437,50     7.437,50
                  R, VER DIAGRAMA UNIFILAR E ESPECIFICAÇÕE

                  S TÉCNICAS)
                  TOTAL DA ETAPA    ==>                                                             7.437,50


                  TOTAL DA SUB-OBRA ==>                                                           202.771,42


   013            CABEAMENTO ESTRUTURADO

   013-001        ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS


   90-13-10-472 E ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO, DIÂMETR          M        605,00       38,31    23.177,55

                  O 3/4´´
   90-13-10-473 E ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO, DIÂMETR          M          6,00       54,68       328,08
                  O 1´´

   90-13-10-474 E ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO, DIÂMETR          M          4,00       74,49       297,96
                  O 1.1/4´´
   17-10-01-004 C ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL, DIÂMETRO DE           M         22,00       10,09       221,98

                  40 MM (1 1/4'')
   17-10-01-005 C ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL, DIÂMETRO DE           M        262,00       12,60     3.301,20
                  50 MM (1 1/2'')

   90-13-10-480 E LUVA DE FERRO GALVANIZADO, DIÂMETRO 3/4´          UN       202,00        5,13     1.036,26
                  ´

   90-13-10-481 E LUVA DE FERRO GALVANIZADO, DIÂMTRO 1´´            UN         2,00        8,04        16,08
   90-13-10-482 E LUVA DE FERRO GALVANIZADO, DIÂMTRO 1.1/4          UN         2,00       11,55        23,10
                  ´´

   17-11-02-004 C LUVA P/ ELETRODUTOS DE PVC ROSCÁVEL, DIÂ          UN         8,00        3,64        29,12
                  METRO DE 40 MM (1 1/4'')
   17-11-02-005 C LUVA P/ ELETRODUTOS DE PVC ROSCÁVEL, DIÂ          UN        88,00        4,61       405,68

                  METRO DE 50 MM (1 1/2'')
   17-09-01-003 C BUCHA E ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO, DI          UN         2,00        1,23         2,46

                  ÂMETRO DE 25 MM (1'')
   17-09-01-004 C BUCHA E ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO, DI          UN         2,00        1,93         3,86
                  ÂMETRO DE 32 MM (1 1/4'')

   90-13-10-867 E ELETROCALHA PERFILADA COM TAMPA , DIMENS          M        110,00       25,65     2.821,50
                  ÕES DE 100 X 50 X 3000MM, COM ACESSÓRIOS
                   DE FIXAÇÃO E SAÍDAS HOPRIZONTAIS

                  TOTAL DA ETAPA    ==>                                                            31.664,83


   013-002        CAIXAS DE CONDULETES

   70-17-06-064 O CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 1 TIJO          UN        11,00       71,58       787,38

   WinMaster - Sistema de Orçamento de Obras






   WinMaster - Planilha Orçamentária                                            4/1/2010 16:16:32   Pag.  14

   SUCAB (B)   Obra : 04682C-MÓDULO DE EDUCAÇÃO DA UESB - CAMPUS DE VITÓRIA DA CONQUISTA
   Loc: VITÓRIA DA CONQUISTA - BAHIA                                                   Lic.
   IDENTIFICAÇÃO  DESCRIÇÃO                                         UND      QTDE.        VALOR     PARCELA
                  LO, DIMENSÕES DE (0,30 X 0,30 X 0,30)M

                  SOBRE LASTRO DE BRITA
   90-13-01-763 E CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA METÁLICA GALV          UN         1,00       54,05        54,05

                   DE EMBUTIR 30X30CM REF TLBE 2AFP FAB CE
                  MAR OU SIMILAR
   90-13-10-042 E CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA GALVANIZADA T          UN         1,00      102,88       102,88

                  LBE-4FP DIMENSÕES 60X60X13CM
   70-17-06-024 O CONDULETE DE ALUMÍNIO ´´C´´, D= 3/4´´             UN         5,00       14,05        70,25
   70-17-06-021 O CONDULETE DE ALUMÍNIO ´´E´´, D= 3/4´´             UN        98,00       13,74     1.346,52

   70-17-06-187 O CONDULETE DE ALUMÍNIO ´´L´´, D= 3/4´´             UN       194,00       15,29     2.966,26
   70-17-06-025 O CONDULETE DE ALUMÍNIO ´´C´´, D= 1´´               UN         4,00       17,80        71,20

   90-13-10-873 E CONDULETE DE FERRO GALVANIZADO DIÂMETRO           UN         1,00       43,20        43,20
                  1´´ TIPO L
                  TOTAL DA ETAPA    ==>                                                             5.441,74


   013-003        CABOS E CONECTORES


   70-19-04-031 U CABO UTP (MUTILAN) 4 PARES, CATEGORIA 5           M      4.276,00        3,48    14.880,48
   70-17-02-024 O CABO TELEFÔNICO CCI 50-1                          M      2.623,00        3,85    10.098,55

   90-13-08-765 E CABO CTP APL 50-10                                M        266,00        5,25     1.396,50
   90-13-08-413 E CABO ÓPTICO FIBER-LAN USO ESTERNO COM 6           M        267,00       10,48     2.798,16
                  FIBRAS MULTIMODO 50,0MM

   70-19-04-002 O CONECTOR RJ-45 FEMEA,CATEGORIA 5,INCLU-           UN       203,00       19,41     3.940,23
                  SIVE ESPELHO
   70-19-04-007 O CONECTOR RJ-45 MACHO,CATEGORIA 5                  UN       203,00        4,03       818,09

                  TOTAL DA ETAPA    ==>                                                            33.932,01

   013-004        RACK


   90-13-10-874 E RACK ABERTO DE 16U´S (H=1.444MM, P=570MM          UN         1,00    2.450,00     2.450,00

                  ), PADRÃO 19´´ RÉGUA C/8 TOMADAS 5 PATCH
                  -PANEL´S DE 24 PORTAS 3 ORG HOR DE CABOS
                   DE 1U 01BL CONEXÃO 110IDC 100 PARES BAN

                  D CIO E EQUIP ATIVO INST NO CHÃO
                  TOTAL DA ETAPA    ==>                                                             2.450,00


                  TOTAL DA SUB-OBRA ==>                                                            73.488,58


   014            COMBATE A INCÊNDIO

   014-001        SPRINKLERS


   18-35-02-007 C REGISTRO DE GAVETA BRUTO, DIÂMETRO DE 65          UN         1,00      350,23       350,23
                  MM (2 1/2'')

   90-13-10-188 E ARMÁRIO PARA GUARDAR 2 LANCES DE MANGUEI          UN         3,00      286,44       859,32
                  RAS DIÂM 1.1/2´´ ESGUICHO E CHAVE DE UNI

                  ÃO EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADA PROTEGIDA
                   POR UMA DEMÃO DE PRIMER C/ACABAMENTO NA
                   COR VERMELHA BOMBEIRO TAM 100X50X20CM

   WinMaster - Sistema de Orçamento de Obras






   WinMaster - Planilha Orçamentária                                            4/1/2010 16:16:32   Pag.  15

   SUCAB (B)   Obra : 04682C-MÓDULO DE EDUCAÇÃO DA UESB - CAMPUS DE VITÓRIA DA CONQUISTA
   Loc: VITÓRIA DA CONQUISTA - BAHIA                                                   Lic.
   IDENTIFICAÇÃO  DESCRIÇÃO                                         UND      QTDE.        VALOR     PARCELA
   18-08-01-001 U ADAPTADOR COM TAMPÃO STORZ, DIÂMETRO DE           UN         3,00      154,16       462,48

                  2 1/2''
   90-13-10-190 E HIDRANTE DE COLUNA COM DUAS VÁLVULAS ANG          UN         3,00    1.112,63     3.337,89

                  ULARES DE 45º DE DIÂMETRO 2.1/2´´
   70-19-01-071 O ESGUINCHO ROTATIVO 1 1/2´´                        UN         6,00      178,75     1.072,50
   90-13-10-192 E MANGUEIRA EM FIBRA POLIESTER, REVESTIDA           UN         6,00      812,69     4.876,14

                  INTERNAMENTE EM BORRACHA VULCANIZADA COM
                   UNIÃO EM LATÃO STORZ DIÂMETRO 1.1/2´´
                  TIPO SUPER NYL 500 LANCE DE 15M

   18-38-12-003 U CHAVE STORZ 1 1/2''                               UN         3,00       39,24       117,72
   18-38-07-001 C REGISTRO DE RECALQUE NO PASSEIO,DIÂMETRO          UN         1,00      392,43       392,43

                  DE 65 MM (2 1/2'')
   18-38-06-001 C REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º,DIÂM. 2 1/2''          UN         3,00      121,81       365,43
   18-34-01-007 C VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DIÂMETRO          UN         1,00      215,30       215,30

                  DE 65 MM (2 1/2'')
   70-19-01-013 O UNIÃO GALVANIZADA,DIÂM.2 1/2´´                    UN         2,00       58,09       116,18
   18-07-01-007 C TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, DIÂ          M         80,00       73,53     5.882,40

                  METRO DE 65 MM (2 1/2'')
   18-08-04-007 C COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO DE          UN        12,00       44,58       534,96

                  65 MM (2 1/2'')
   18-08-11-007 C TÊ DE AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO DE 65 MM          UN         2,00       53,19       106,38
                  (2 1/2'')

                  TOTAL DA ETAPA    ==>                                                            18.689,36

   014-002        ALARME E DETECÇÃO


   70-17-08-011 O ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO 3/4´´               M        340,00       14,13     4.804,20
   18-08-07-005 U CURVA DE AÇO GALVANIZADO, 3/4''                   UN         6,00       15,74        94,44

   90-13-10-235 E LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA BLF-9 COM DUA LÂ          UN         4,00       72,05       288,20
                  MPADAS 2X11W FLUORESCENTE COMPACTA, ACLA

                  RAMENTO
   90-13-10-236 E EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO ABC, 4,5 KGM FOSF          UN         5,00      443,75     2.218,75
                  ATO MONOAMÔNICO

   90-13-10-237 E SUPORTE DE FIXAÇÃO DO EXTINTOR ATÉ 12 KG          UN        10,00       14,58       145,80
   90-06-01-750 E CONDULETE EM ALUMÍNIO 3/4´´                       UN        20,00       16,54       330,80
   70-19-01-056 O BLOCO AUTÔNOMO - SAÍDA DE EMERGÊNCIA              UN         3,00      143,00       429,00

   18-38-04-003 U EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA,CAPACIDADE          UN         5,00      127,65       638,25
                  DE 10 L

   90-13-10-245 E CAMPANHIA ELETRÔNICA DOIS TONS INTELIGEN          UN         5,00       57,18       285,90
                  TE, ENDEREÇÁVEL
   70-19-01-057 O ACIONADOR MANUAL DO TIPO ´´QUEBRE O VI-           UN         5,00      121,88       609,40

                  DRO´´
   90-13-10-177 E CENTRAL DE DETECÇÃO AUTOMÁTIUCA E ALARME          UN         1,00    8.925,00     8.925,00
                   CONTRA INCÊNDIO INTELIGENTE CLASSE A, C

                  OM CAPACIDADE PARA 10 LAÇOS DE 126 ENDER
                  EÇOS

                  TOTAL DA ETAPA    ==>                                                            18.769,74

                  TOTAL DA SUB-OBRA ==>                                                            37.459,10

   WinMaster - Sistema de Orçamento de Obras






   WinMaster - Planilha Orçamentária                                            4/1/2010 16:16:32   Pag.  16

   SUCAB (B)   Obra : 04682C-MÓDULO DE EDUCAÇÃO DA UESB - CAMPUS DE VITÓRIA DA CONQUISTA
   Loc: VITÓRIA DA CONQUISTA - BAHIA                                                   Lic.
   IDENTIFICAÇÃO  DESCRIÇÃO                                         UND      QTDE.        VALOR     PARCELA


   015            PROGRAMAÇÃO VISUAL


   015-001        PLACAS

   90-13-10-512 E PLACA INTERNA NAS DIMENSÕES DE 12.00 X 3          UN        50,00       85,00     4.250,00

                  0.00
   90-13-10-513 E PLACA DE ORIENTAÇÃO NAS DIMENSÕES DE 60.          UN         1,00      537,50       537,50
                  00 X 128.00

   21-06-01-003 O PLACAS DE SINALIZAÇÃO ESPECIFICA PARA             UN         2,00       46,88        93,76
                  PORTA

                  TOTAL DA ETAPA    ==>                                                             4.881,26

                  TOTAL DA SUB-OBRA ==>                                                             4.881,26


   016            AR CONDICIONADO


   016-001        EQUIPAMENTO


   90-13-08-951 E SPLIT DE TETO APARENTE, CAPACIDADE 36.00          PÇ         1,00   15.500,00    15.500,00
                  0 BTU´S
                  TOTAL DA ETAPA    ==>                                                            15.500,00


                  TOTAL DA SUB-OBRA ==>                                                            15.500,00


   017            PROJETOS

   017-001        PROJETO DE IMPLANTAÇÃO


   65-01-05-001 O ARQUITETÔNICO PARA TERRENO ATÉ 1000M2             M2       915,00        1,31     1.198,65

                  TOTAL DA ETAPA    ==>                                                             1.198,65

   017-004        INFRA-ESTRUTURA - FUNDAÇÕES


   65-01-04-204 O PROJETO DE INFRA-ESTRUTURA(FUNDAÇÕES)             M2       915,00        2,06     1.884,90
                  DE 501 A 1000M2

                  TOTAL DA ETAPA    ==>                                                             1.884,90


   017-006        INSTALAÇÕES PARA ESGOTO SANITÁRIO

   65-01-04-052 O INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO DE 501 A          M2       915,00        2,17     1.985,55

                  1000M2
                  TOTAL DA ETAPA    ==>                                                             1.985,55


   017-020        DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS


   65-01-04-181 O DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS PARA TERRENO           M2     1.000,00        0,85       850,00
                  ATÉ 1000M2
                  TOTAL DA ETAPA    ==>                                                               850,00

   WinMaster - Sistema de Orçamento de Obras






   WinMaster - Planilha Orçamentária                                            4/1/2010 16:16:32   Pag.  17

   SUCAB (B)   Obra : 04682C-MÓDULO DE EDUCAÇÃO DA UESB - CAMPUS DE VITÓRIA DA CONQUISTA
   Loc: VITÓRIA DA CONQUISTA - BAHIA                                                   Lic.
   IDENTIFICAÇÃO  DESCRIÇÃO                                         UND      QTDE.        VALOR     PARCELA


                  TOTAL DA SUB-OBRA ==>                                                             5.919,10



                  TOTAL DA OBRA     ==>                                                         1.574.474,91




























































   WinMaster - Sistema de Orçamento de Obras



