

   WinMaster - Planilha Orçamentária                                            28/12/2009 15:44:58  Pag.  1

   SUCAB (B)   Obra : 03298A-CONSTRUÇÃO DO MÓDULO DE ODONTOLOGIA DE JEQUIÉ - BLOCO CLÍNICO
   Loc: JEQUIÉ - BA                                                                    Lic.
   IDENTIFICAÇÃO  DESCRIÇÃO                                         UND      QTDE.        VALOR     PARCELA
   001            OBRAS CIVIS


   001-001        SERVIÇOS PRELIMINARES


   02-02-01-001 C LOCAÇÃO DA OBRA                                   M2       985,00        5,39     5.309,15
   70-02-01-001 U PLACA DE OBRA PADRÃO GOVERNO DO ESTADO            M2        24,00      106,25     2.550,00

                  DA BAHIA(SUCAB),DIMENSÕES H X 2H, INSTA-
                  LADA
   75-01-01-001 O LICENÇA E ALVARÁ PARA CONSTRUÇÃO                  UN         1,00    3.328,94     3.328,94

   88-88-01-001 O VEÍCULO 1000CC COM AR CONDICIONADO, MOTO          MÊS        6,00    3.465,55    20.793,30
                  RISTA E COMBUSTÍVEL, INCLUSIVE MANUTENÇÃ

                  O
                  TOTAL DA ETAPA    ==>                                                            31.981,39


   001-002        MOVIMENTO DE TERRA

   03-01-01-001 C ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS, EM TERRA, ATÉ          M3       107,00       20,26     2.167,82

                  2,00 M DE PROFUNDIDADE
   03-03-01-002 C REATERRO APILOADO DE VALAS                        M3        64,08       25,08     1.607,13

   03-03-02-004 U COMPACTAÇÃO DE ATERRO INCLUSIVE FORNECI           M3       160,00       41,03     6.564,80
                  MENTO DE MATERIAL POSTO OBRA
                  TOTAL DA ETAPA    ==>                                                            10.339,75


   001-003        INFRAESTRUTURA


   07-02-01-055 C CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, SEM BETONEIRA            M3         3,20      278,48       891,14
   07-02-01-043 U CONCRETO ESTRUTURAL C/BETONEIRA, CONDI            M3        77,00      316,85    24.397,45
                  ÇÃO B, BRITA 1 E 2, FCK=25 MPA

   07-03-02-002 C LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO EM             M3        77,00       55,95     4.308,15
                  FUNDAÇÃO

   10-01-01-002 C FORMA DE TÁBUAS DE PINHO PARA FUNDAÇÕES           M2        25,00       31,29       782,25
                  UTILIZAÇÃO 5 VEZES
   09-01-01-005 C ARMADURA CA-50 MÉDIA, DIÂMETRO DE 6,3 A           KG     4.441,00        7,18    31.886,38

                  10,0 MM (1/4'' A 3/8'')
   09-01-01-008 U ARMADURA CA-60 MÉDIA, DIÂMETRO DE 6,40            KG       948,00        8,14     7.716,72
                  A 9,50 MM

                  TOTAL DA ETAPA    ==>                                                            69.982,09


   001-004        SUPERESTRUTURA

   07-02-01-058 U CONCRETO ESTRUTURAL COM BETONEIRA, CONDI          M3       104,45      330,43    34.513,41

                  ÇÃO TIPO B, BRITA 1, FCK 25MPA
   07-03-02-001 C LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO EM             M3       104,45       96,24    10.052,27
                  ESTRUTURA

   10-01-01-004 C FORMA C/ CHAPA COMPENSADA RESINADA 12,00          M2       420,26       69,64    29.266,91
                  MM, UTILIZAÇÃO 3 VEZES

   09-01-01-005 C ARMADURA CA-50 MÉDIA, DIÂMETRO DE 6,3 A           KG     2.864,98        7,18    20.570,56
                  10,0 MM (1/4'' A 3/8'')
   09-01-01-008 U ARMADURA CA-60 MÉDIA, DIÂMETRO DE 6,40            KG       500,77        8,14     4.076,27

   WinMaster - Sistema de Orçamento de Obras






   WinMaster - Planilha Orçamentária                                            13/1/2010 15:44:58  Pag.  2

   SUCAB (B)   Obra : 03298A-CONSTRUÇÃO DO MÓDULO DE ODONTOLOGIA DE JEQUIÉ - BLOCO CLÍNICO
   Loc: JEQUIÉ - BA                                                                    Lic.
   IDENTIFICAÇÃO  DESCRIÇÃO                                         UND      QTDE.        VALOR     PARCELA
                  A 9,50 MM

                  TOTAL DA ETAPA    ==>                                                            98.479,42


   001-005        ALVENARIA DE VEDAÇÃO

   11-01-02-002 C ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS, 14X19X39           M2       458,33       27,58    12.640,74

                  CM, ARG. MISTA COM CAL HID., TRAÇO 1:2:8
                  E= 14,00 CM
   11-01-01-008 C ALVENARIA DE TIJOLOS COMUNS, 5X10X20 CM,          M2       120,00       46,16     5.539,20

                  ARGAMASSA  MISTA C/ARENOSO, TRAÇO 1:3:7
                  E= 10,00 CM

                  TOTAL DA ETAPA    ==>                                                            18.179,94

   001-006        COBERTURA


   70-16-03-009 O ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA VÃO             M2     1.390,00      105,00   145.950,00
                  ATÉ 15M (INCL. TRELIÇA)

   16-02-05-001 C TELHA DE CONCRETO COLORIDA, INCLINAÇÃO A          M2     1.390,00       34,04    47.315,60
                  CIMA DE 30%

   16-03-05-001 C CUMEEIRA DE CONCRETO COLORIDA, INCLUSIVE          M         29,95       55,85     1.672,71
                  EMBOÇAMENTO
                  TOTAL DA ETAPA    ==>                                                           194.938,31


   001-007        IMPERMEABILIZAÇÃO


   14-01-01-001 C LASTRO DE CONCRETO(CONTRA-PISO) NÃO ES-           M2       762,85       43,26    33.000,89
                  TRUTURAL IMPERMEABILIZADO(ESPESSURA:6CM)
   20-01-03-006 C MANTA ASFÁLTICA C/ VÉU DE POLIÉSTER PARA          M2        80,42       23,41     1.882,63

                  LAJES
   20-01-04-005 U PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE C/ ARGAMASSA DE          M2        92,00       14,43     1.327,56

                  CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3
   20-01-02-001 C PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIE IMPERMEABILIZADA           M2        92,00       15,80     1.453,60
                  TOTAL DA ETAPA    ==>                                                            37.664,68


   001-008        REVESTIMENTO


   13-01-01-003 C CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA          M2     1.692,66        3,29     5.568,85
                  SEM PENEIRAR, TRAÇO 1:3

   13-01-05-022 U MASSA ÚNICA EXTERNA                               M2       350,00       19,90     6.965,00
   13-01-05-012 U MASSA ÚNICA EM PAREDE INTERNA 1:3:5               M2       557,00       19,76    11.006,32
   13-01-05-003 U MASSA ÚNICA EM TETOS                              M2       776,00       19,90    15.442,40

   07-01-08-010 U ARGAMASSA BARITADA PARA PROTEÇÃO RADIOLÓ          M2       243,00       59,14    14.371,02
                  GICA, ESPESSURA DE 0,5 CM
   70-14-01-008 O PEITORIL DE GRANITO CINZA COM REBAIXO,            M         95,00       33,00     3.135,00

                  LARGURA DE 15CM
                  TOTAL DA ETAPA    ==>                                                            56.488,59


   001-009        PAVIMENTAÇÃO


   WinMaster - Sistema de Orçamento de Obras






   WinMaster - Planilha Orçamentária                                            13/1/2010 15:44:58  Pag.  3

   SUCAB (B)   Obra : 03298A-CONSTRUÇÃO DO MÓDULO DE ODONTOLOGIA DE JEQUIÉ - BLOCO CLÍNICO
   Loc: JEQUIÉ - BA                                                                    Lic.
   IDENTIFICAÇÃO  DESCRIÇÃO                                         UND      QTDE.        VALOR     PARCELA
   14-01-02-004 C REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA PISOS COM GRA          M2       776,00       14,41    11.182,16

                  NILITE, TRAÇO 1:3, ESPESSURA DE 3 cm
   14-02-03-008 C PISO COM GRANILITE                                M2       776,00       67,90    52.690,40

   75-01-01-002 O JUNTA DE DILATAÇÃO PARA PISO GRANILITE            M        663,00        6,33     4.196,79
   14-04-03-001 C RODAPÉ PRÉ-MOLDADO DE GRANILITE, ALTURA           M        368,00       39,73    14.620,64
                  DE 10,00 cm

   70-14-01-007 O SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA,PRATI          M         30,00       31,53       945,90
                  NHA,CORUMBÁ, LARGURA 0,15M
   21-05-05-005 C PASSEIO DE CONCRETO, INCLUINDO PREPARO            M2       160,00       46,66     7.465,60

                  DA CAIXA
   21-05-06-002 O GUIA PRÉ-FABRICADA DE CONCRETO,SOBRE CON          M         80,00       32,55     2.604,00

                  CRETO (100X15X13X30)CM
                  TOTAL DA ETAPA    ==>                                                            93.705,49


   001-010        ESQUADRIA DE MADEIRA

   12-02-03-003 C PORTA INTERNA DE CEDRO LISA, COMPLETA, 1          UN        13,00      372,79     4.846,27

                  FOLHA, VÃO DE 0,80 X 2,10 M
   70-12-02-023 O PORTA DE MADEIRA (0,80X2,10)M REVESTIDA           UN         9,00      971,75     8.745,75

                  C/ CHUMBO DE 0,6MM, COMPLETA
   70-12-02-029 O PORTA DE MADEIRA (1,20X2,10)M REVESTIDA           UN         1,00    1.618,05     1.618,05
                  C/ CHUMBO DE 1,50MM, COMPLETA

                  TOTAL DA ETAPA    ==>                                                            15.210,07

   001-011        ESQUADRIA DE ALUMÍNIO


   12-01-03-009 C PORTA DE ALUMÍNIO                                 M2        24,00      392,70     9.424,80
   12-01-02-003 C JANELA TIPO CAIXILHO DE ALUMÍNIO DE               M2       140,00      343,74    48.123,60

                  CORRER
   70-12-03-019 O BASCULANTE DE ALUMÍNIO FOSCO TIPO MAXIM-          M2         3,00      314,99       944,97

                  AR COM VIDRO
                  TOTAL DA ETAPA    ==>                                                            58.493,37


   001-012        VIDROS

   70-12-04-009 O VIDRO COMUM 6 MM                                  M2        24,00      133,68     3.208,32

   12-03-01-005 U VIDRO COMUM 4 MM                                  M2       143,00       81,18    11.608,74
                  TOTAL DA ETAPA    ==>                                                            14.817,06


   001-013        PINTURA


   15-02-02-003 C PINTURA LÁTEX EM PAREDES INTERNAS, DUAS           M2     1.335,00        8,98    11.988,30
                  DEMÃOS, SEM MASSA CORRIDA
   15-02-01-001 C EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS, C/ DUAS          M2     1.335,00        5,43     7.249,05

                  DEMÃOS DE MASSA CORRIDA À BASE DE PVA
   15-03-02-006 U PINTURA DE PAREDES EXTERNAS COM REVESTI           M2       350,00       21,30     7.455,00

                  MENTO TEXTURADO DE ALTA CAMADA, APLICADO
                  A DESEMPENADEIRA
   15-05-02-001 U PINTURA A ÓLEO OU ESMALTE EM ESQUADRIAS           M2        58,40       11,71       683,86

   WinMaster - Sistema de Orçamento de Obras






   WinMaster - Planilha Orçamentária                                            13/1/2010 15:44:58  Pag.  4

   SUCAB (B)   Obra : 03298A-CONSTRUÇÃO DO MÓDULO DE ODONTOLOGIA DE JEQUIÉ - BLOCO CLÍNICO
   Loc: JEQUIÉ - BA                                                                    Lic.
   IDENTIFICAÇÃO  DESCRIÇÃO                                         UND      QTDE.        VALOR     PARCELA
                  DE MADEIRA, COM DUAS DEMÃOS, SEM MASSA

   15-05-01-001 U EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA,COM          M2        58,40        8,81       514,50
                  DUAS DEMÃOS DE MASSA PARA PINTURA A ÓLEO

                  OU ESMALTE
                  TOTAL DA ETAPA    ==>                                                            27.890,71


   001-014        DIVISÓRIAS

   70-11-01-010 O DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA, C/ ARGAMAS-           M2        15,00      412,85     6.192,75

                  SA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3
                  TOTAL DA ETAPA    ==>                                                             6.192,75


   001-015        LIMPEZA GERAL


   21-04-01-004 C LIMPEZA GERAL                                     M2       776,00        4,38     3.398,88
                  TOTAL DA ETAPA    ==>                                                             3.398,88


                  TOTAL DA SUB-OBRA ==>                                                           737.762,50


   002            INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

   002-001        INSTALAÇÕES ELÉTRICAS


   17-06-03-003 C QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ, C/ ATÉ 36          UN         1,00      446,71       446,71
                  DIVISÕES, DIMENSÕES DE 457 X 332 X 95

   17-19-01-003 U LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA, 2 LÂMPA          UN       123,00       78,00     9.594,00
                  DAS DE 40 W
   17-19-01-002 U LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA, 2 LÂMPA          UN        42,00       70,08     2.943,36

                  DAS DE 20 W
   17-18-02-001 C TOMADA DOIS PÓLOS MAIS TERRA 15 A, 125 V          UN       240,00       17,79     4.269,60

                  OU 20 A, 250 V
   17-18-04-040 U KIT ARSTOP COMPLETO, DISJUNTOR BIPOLAR            UN        10,00       81,55       815,50
                  20A E TOMADA 3P

   17-18-03-002 C TOMADA PARA TELEFONE QUATRO PÓLOS,PADRÃO          UN        20,00       15,60       312,00
                  TELEBRÁS
                  TOTAL DA ETAPA    ==>                                                            18.381,17


                  TOTAL DA SUB-OBRA ==>                                                            18.381,17


   003            INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS


   003-001        INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS

   18-15-01-006 C TUBO DE PVC BRANCO, DIÂMETRO DE 100 MM            M         20,00       20,49       409,80

                  (4'')
   70-18-05-005 U TUBO DE PVC P/ ESGOTO, DIÂMETRO DE 200MM          M        200,00       80,10    16.020,00

                  INCLUSIVE RASGO E ENCHIMENTO EM CONCRETO
   18-27-01-005 C CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE 1/2 TI          UN        20,00      192,51     3.850,20
                  JOLO, DIMENSÕES DE 60 X 60 X 60CM, SOBRE

   WinMaster - Sistema de Orçamento de Obras






   WinMaster - Planilha Orçamentária                                            13/1/2010 15:44:59  Pag.  5

   SUCAB (B)   Obra : 03298A-CONSTRUÇÃO DO MÓDULO DE ODONTOLOGIA DE JEQUIÉ - BLOCO CLÍNICO
   Loc: JEQUIÉ - BA                                                                    Lic.
   IDENTIFICAÇÃO  DESCRIÇÃO                                         UND      QTDE.        VALOR     PARCELA
                  LASTRO DE CONCRETO

                  TOTAL DA ETAPA    ==>                                                            20.280,00


   003-002        LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS

   18-32-04-003 C BACIA SIFONADA DE LOUÇA BRANCA, COM ACES          UN         8,00      258,79     2.070,32

                  SÓRIOS
   70-25-01-002 O BANCADA DE GRANITO CINZA,ESP. 2,0CM,LAR-          M        100,00      136,91    13.691,00
                  GURA DE 0,60M

   70-25-01-013 O BANCADA DE GRANITO CINZA, ESP.3,0CM,LAR-          M          6,60      276,34     1.823,84
                  GURA DE 0,60M

   18-32-04-010 C CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR COMPLETA                 UN        36,00      273,30     9.838,80
   70-18-03-026 O CUBA INOX (56X42X30)CM DE EMBUTIR COMPLE          UN        38,00      828,34    31.476,92
                  TA

                  TOTAL DA ETAPA    ==>                                                            58.900,88

                  TOTAL DA SUB-OBRA ==>                                                            79.180,88


   004            INSTALAÇÕES DE AR COMPRIMIDO


   004-001        TUBULAÇÕES E ACESSÓRIOS


   90-13-10-901 E TUBO DE COBRE (5M) B-75 S/C CLASSE A EP           M         80,00       19,98     1.598,40
                  COBRE DIÂMETRO 15MM
   90-13-10-902 E TUBO DE COBRE (5M) B-75 S/C CLASSE A EP           M         55,00       36,61     2.013,55

                  COBRE DIÂMETRO 22
   90-13-10-903 E TUBO DE COBRE (5M) B-75 S/C CLASSE A EP           M         25,00       47,58     1.189,50
                  COBRE DIÂMETROI 28MM

   90-13-10-904 E TUBO DE COBRE (5M) B-75 S/C CLASSE A EP           M         25,00       72,09     1.802,25
                  COBRE DIÂMETRO 35MM

   90-13-10-905 E LUVA DE COBRE DIÂMETRO 15MM S/C PAREDE 1          UN        16,00        9,20       147,20
                  MM ASTM B-75
   90-13-10-906 E LUVA DE COBRE DIÃMETRO 22MM S/C PAREDE 1          UN        11,00        7,70        84,70

                  MM ASTM B-75
   90-13-10-907 E LUVA DE COBRE DIÂMETRO 28MM S/C PAREDE 1          UN         5,00        9,69        48,45
                  MM ASTM B-75

   90-13-10-908 E LUVA DE COBRE DIÂMETRO 35MM S/C PAREDE 1          UN         5,00       20,73       103,65
                  MM ASTM B-75

   90-13-10-909 E COTOVELO DE COBRE DIÂMETRO 15MM S/C 90º           UN        50,00        4,63       231,50
                  GRAU ASTM B-75
   90-13-10-910 E COTOVELO DE COBRE DIÂMETRO 22MM S/C 90º           UN        16,00        4,90        78,40

                  GRAU ASTM B-75
   90-13-10-911 E COTOVELO DE COBRE DIÂMETRO 28MM S/C 90º           UN         4,00        6,66        26,64
                  GRAU ASTM B-75

   90-13-10-912 E COTOVELO DE COBRE DIÂMETRO 35MM S/C 90º           UN        10,00       24,61       246,10
                  GRAU ASTM B-75

   18-10-02-001 C TÊ DE COBRE OU BRONZE, DIÂMETRO DE 15 MM          UN        17,00        5,95       101,15
                  (1/2'')
   70-19-06-049 O TÊ DE COBRE REDUÇÃO #22 X15 MM S/C,PA             UN        16,00       16,19       259,04

   WinMaster - Sistema de Orçamento de Obras






   WinMaster - Planilha Orçamentária                                            13/1/2010 15:44:59  Pag.  6

   SUCAB (B)   Obra : 03298A-CONSTRUÇÃO DO MÓDULO DE ODONTOLOGIA DE JEQUIÉ - BLOCO CLÍNICO
   Loc: JEQUIÉ - BA                                                                    Lic.
   IDENTIFICAÇÃO  DESCRIÇÃO                                         UND      QTDE.        VALOR     PARCELA
                  REDE 1MM ASTM B-75

   70-19-06-051 O TÊ DE COBRE REDUÇÃO #28 X 22 MM S/C,PA            UN         2,00       25,70        51,40
                  REDE 1MM ASTM B-75

   70-19-06-031 E TÊ DE COBRE REDUÇÃO 35X22MM S/C PAREDE            UN         1,00       32,24        32,24
                  1MM ASTM B-75
   90-13-12-063 E BUCHA DE REDUÇÃO COBRE DIÂMETRO 22X15MM           UN         8,00        3,19        25,52

                  SEM COSTURA PAREDE 1MM ASTM BT5
   90-13-12-064 E BUCHA DE REDUÇÃO COBRE DIÃMETRO 28X22MM           UN         1,00        3,71         3,71
                   SEM COSTURA PAREDE 1MM ASTM B75

   90-13-12-065 E BUCHA DE REDUÇÃO COBRE DIÃMETRO 35X28MM           UN         2,00       23,46        46,92
                  SEM COSTURA PAREDE 1MM ASTM B75

   70-19-06-057 E VÁLVULA ESFÉRICA DN 1 1/2´´ NPT 150#ASTM          UN        36,00      710,40    25.574,40
                  B124, LATÃO
   70-19-06-006 E VÁLVULA ESFÉRICA DN 3/4´´ NPT LATÃO -150          UN         4,00       62,54       250,16

                  #AS TM B 124
   90-13-12-059 E CONECTOR MACHO DIÂMETRO 1/2´´ NPT 15MM B          UN        72,00        9,89       712,08
                  RONZE

   90-13-10-923 E CONECTOR MACHO DE BRONZE DIÂMETRO 3/4´´           UN         8,00        9,89        79,12
                  NPT X 22 MM

   90-13-10-926 E SOLDA PRATA 35% CD S/CADEMA                       KG         2,00    1.150,50     2.301,00
   90-13-12-060 E ARGEN FLUX (POTE 500GR)                           KG         4,00       48,75       195,00
   90-13-11-723 E TINTA AMARELA                                     GL         2,00       87,50       175,00

   90-13-10-929 E PINCEL                                            UN         2,00        6,88        13,76
   90-13-10-930 E SOLVENTE                                          GL         2,00       43,75        87,50
   70-17-08-019 O BRAÇADEIRA TIPO ´´U´´  DE 1´´(32MM)               UN        13,00        1,99        25,87

   70-17-08-018 O BRAÇADEIRA TIPO ´´U´´  DE 1 1/4´´                 UN        13,00        2,11        27,43
   90-13-10-938 E SUPORTE DE TUBOS                                  UN        25,00        9,63       240,75
   90-13-12-061 E ESPIGÃO PARA MANGUEIRA EM LATÃO DIÂMETRO          UN        36,00       31,25     1.125,00

                   1/2´´ NPT MACHO X MANGUEIRA
                  TOTAL DA ETAPA    ==>                                                            38.897,39


   004-002        MONTAGEM -LAVAGEM - TESTE DA REDE


   90-13-11-724 E MONTAGEM DA REDE DE AR COMPRIMIDO                 M        185,00       31,25     5.781,25
   90-13-11-725 E LAVAGEM DA REDE DE AR COMPRIMIDO                  M        185,00        6,25     1.156,25
   70-31-01-050 E TESTE ESTANQUEIDADE DA REDE DE AR COMPRI          UN         1,00      487,50       487,50

                  MIDO
   90-13-10-951 E MONTAGEM DA CENTRAL DE AR COMPRIMIDO              UN         1,00    1.875,00     1.875,00

                  TOTAL DA ETAPA    ==>                                                             9.300,00

   004-003        CENTRAL


   90-13-12-062 E CENTRAL GERADORA DE AR COMPRIMIDO, 100%           UN         1,00   98.750,00    98.750,00
                  ISENTO A ÓLEO, COM EXECUÇÃO DUPLEX, VAZÃ

                  O EFETIVA DE 1 BOMBA (1469 L/MIN OU 88M3
                  /H), POTÊNCIA 15HPX2 (VER ESPECIFICAÇÕES

                   TÉCNICAS)
                  TOTAL DA ETAPA    ==>                                                            98.750,00


   WinMaster - Sistema de Orçamento de Obras






   WinMaster - Planilha Orçamentária                                            13/1/2010 15:44:59  Pag.  7

   SUCAB (B)   Obra : 03298A-CONSTRUÇÃO DO MÓDULO DE ODONTOLOGIA DE JEQUIÉ - BLOCO CLÍNICO
   Loc: JEQUIÉ - BA                                                                    Lic.
   IDENTIFICAÇÃO  DESCRIÇÃO                                         UND      QTDE.        VALOR     PARCELA
                  TOTAL DA SUB-OBRA ==>                                                           146.947,39




                  TOTAL DA OBRA     ==>                                                           982.271,94






























































   WinMaster - Sistema de Orçamento de Obras



